## AUSCHREIBUNGSTEXTE für mit LIKUNET ausgestattete Lichtkuppelnetze:

## Neuherstellung

Aufzahlung zu Lichtkuppel für durchsturzsichere Ausführung mit integrierter   
LIKUNET®-Netzeinlage aus rostfreiem Stahl geprüft auf Durchsturzsicherheit   
nach EN 1873 und GS-Bau 18 (österr. Pat. Nr. A1285/2005)

Nennweite (lichte Deckenöffnung): …………..

## LIKUNET auf bestehenden Aufsatzkranz (bei Austausch)

Aufzahlung zu Lichtkuppel für durchsturzsichere Ausführung mit integrierter   
LIKUNET®-Netzeinlage aus rostfreiem Stahl geprüft auf Durchsturzsicherheit  
nach EN 1873 und GS-Bau 18 (österr. Pat. Nr. A1285/2005)

inkl. Kunststoff-Zwischenrahmen zur Befestigung auf bestehendem Aufsatzkranz.

Nennweite (lichte Deckenöffnung): …………..