## AUSCHREIBUNGSTEXTE für mit LIKUNET®saniflex ausgestattete Lichtkuppeln:

## *Durchsturzsicherung Fabrikat „LIKUNET® saniflex“*

Aufzahlung für eine der Größe anpassbare, modulare Durchsturzsicherung Fabrikat LIKUNET® saniflex aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech

Durchsturzsicherheit geprüft nach GS Bau 18.

Einbau auf vorhandenen Aufsatzkranz entsprechend den Herstellervorschriften.

Innere Lichte des Aufsatzkranzes: …………..

Type des Aufsatzkranzes\*): ………………….

Angaben zu RWA-Brücken\*):

\*) Es wird empfohlen, der Ausschreibung entsprechende Schnittzeichnungen und Skizzen beizulegen.

…… Stk Lo.: ….. …..

So.: ……….

p. Stk ……..

## *Ausschnitte für Lüftungsmotore*

Aufzahlung zu Pos. vor für werkseitig hergestellten Motorausschnitt bis 20/20 cm, Abrechnung je Motorausschnitt

…… Stk Lo.: ….. …..

So.: ……….

p. Stk ……..